- I2C

- 3 АЦП потенциометры. ! АЦП выбрать на внутренней стороне и подвести

- UART

- Мониторы тока, разместить, подвести к ацп

- Блок питания 1А